**Muster**

An

(zuständige Wasserbehörde)

**Anzeige der geplanten Errichtung oder wesentlichen Änderung einer privaten Heizölverbraucheranlage**gemäß § 40 Absatz 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905)[[1]](#footnote-1)

[ ]  Errichtung [ ]  wesentliche Änderung[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Betreiber** |  |
| Name, Vorname |   |  |
| Straße, Hausnummer |   |  |
| PLZ, Ort |   |  |
| Telefon des Betreibers |   |  |
| E-Mail |   |  |
| **2. Aufstellungsort (sofern nicht wie unter 1.)** |  |
| Straße, Hausnummer |   |  |
| PLZ, Ort |   |  |
| **3. Bauart, Fassungsvermögen, etc.** |  |
| **Lagerbehälter:****Anzahl der Behälter: …..**Einzelvolumen [Liter]: ………….**Aufstellung:**[ ]  unterirdisch[ ]  einwandig mit Auffangraum[ ]  einwandig mit Auffangwanne**Material:**Kunststoff[ ]  GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff)[ ]  PE (Polyethylen)[ ]  sonstiger Kunststoff**Hersteller:****Serien-Nr.:****Baujahr / Zeitpunkt der geplanten Errichtung:** | Gesamtvolumen [Liter]: …………[ ]  oberirdisch (auch Kellertanks)[ ]  im Freien [ ]  im Gebäude/überdacht[ ]  einwandig mit Innenhülle und Leckanzeige[ ]  doppelwandig mit LeckanzeigeMetall[ ]  Stahl[ ]  Aluminium[ ]  sonstiges Metall**Nummern der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise für Tank und Sicherheitseinrichtungen:** |
| **Auffangwanne/Auffangraum (soweit vorhanden):** Rauminhalt: ………………. Liter = ……….% der LagermengeWerkstoff: [ ]  gemauert [ ]  betoniert [ ]  sonstige [ ]  mit Beschichtung/Anstrich[ ]  ohne Beschichtung/AnstrichNummer des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisesfür den Anstrich / die Beschichtung/Auskleidung: |
| **4. Bei wesentlicher Änderung der Anlage** |
| **Art der Änderung:**[ ]  Austausch eines Tanks durch ein nicht bau- oder typengleiches Modell[ ]  Änderung der Lagermenge[ ]  Einbau einer Leckschutzauskleidung[ ]  Nachrüstung oder Austausch von Sicherheitseinrichtungen durch solche mit anderer Wirkungsweise[ ]  Umbau/Neuverlegung von Füll- oder Ölleitungen und Befüllsystemen[ ]  Umbau von Be- und Entlüftungsleitungen[ ]  Erneuern von Beschichtungen des Auffangraums mit einem anderen Beschichtungsmaterial[ ]  sonstigesNummer der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise für die zu verwendenden Bauprodukte: |
| **5. Unterschrift** |
| Ort, Datum (Unterschrift des Betreibers) |

1. *Anzeigepflichtig sind: alle unterirdischen Heizöllageranlagen und alle oberirdischen Heizöllageranlagen (einschließlich Kellertanks) mit einem Rauminhalt von mehr als 1.000 Litern* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wesentliche Änderungen einer Anlage sind Maßnahmen, die die baulichen und sicherheitstechnischen Merkmale der Anlage verändern.* [↑](#footnote-ref-2)